

**Ejercicio 2. Ruteo estático**

#### **Network Consulting** nos solicita realizar la configuración de una red local con interconexión a Internet. El departamento de “Ingenieros de Redes” de dicha compañía ha realizado el diseño lógico de la red y nos ha proporcionado el diseño físico de la red en el simulador de Packet Tracer.

Nuestro objetivo es utilizar un diseño de subredes IPv4 y realizar la configuración de una red de datos para tener conectividad con el exterior. En esta ocasión implementaremos **rutas estáticas directamente conectadas entre los routers de la LAN, rutas estáticas recursivas y rutas por default** para lograr la conectividad deseada. Incluye los elementos de configuración básica de cada equipo (hostname, passwords, descripción de las interfaces, desactivar DNS, etc.).

#### La topología de la red y las direcciones IP están representadas en la siguiente gráfica:

**ServerPT**

**Laptop1**

**Laptop0**

**PC0**

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Descarga los siguientes archivos:

* El archivo que contiene el diseño físico de red de la gráfica mostrada: [**Ejer2\_RutasEstaticas.pkt**](https://experiencia21.tec.mx/courses/74159/files/22672386/download?wrap=1)
* El archivo que tiene el esquema de direccionamiento: [**Ejer2\_Direccionamiento.docx**](https://experiencia21.tec.mx/courses/74159/files/22672386/download?wrap=1)
* El archivo que contiene una configuración parcial de los routers a configurar: **Ejer2.txt**

1. Escribe en cada renglón de la tabla (exclusivamente notación punto decimal) las direcciones **IP** de cada una de las interfaces de los routers y las **máscaras** **de subred** correspondientes que darán servicio a este esquema de direccionamiento.

Por motivos de estandarización se ha decidido que:

* A las **Interfaces GE** se les asignará la **última dirección IP válida** de la subred.
* A las **Interfaces seriales DCE**se les asignará la **primera dirección IP válida** de la subred.
* A las **PCs** se le s asignará la **primera dirección IP válida** de la subred.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Device** | **Interface** | **IP Address** | **Subnet Mask** | **Default Gateway** |
| **MyISP** | **G0/0** | **151.101.1.126** | **255.255.255.192** | **N/A** |
|  | **S0/0/0** | **134.89.254.241** | **255.255.255.252** | **N/A** |
| **RFrontera** | **S0/0/0** | **134.89.254.242** | **255.255.255.252** | **N/A** |
|  | **S0/0/1** | **198.68.1.249** | **255.255.255.252** | **N/A** |
|  | **G0/0** | **221.57.1.254** | **255.255.255.0** | **N/A** |
| **RA** | **S0/0/0** | **198.68.1.250** | **255.255.255.252** | **N/A** |
|  | **G0/0** | **196.128.11.62** | **255.255.255.192** | **N/A** |
|  | **G0/1** | **196.128.11.190** | **255.255.255.192** | **N/A** |
| **PC0** | **NIC** | **196.128.11.1** | **255.255.255.192** | **196.128.11.62** |
| **Laptop0** | **NIC** | **196.128.11.129** | **255.255.255.192** | **196.128.11.190** |
| **Laptop1** | **NIC** | **221.57.1.1** | **255.255.255.0** | **221.57.1.254** |

1. Utiliza la información de la tabla, el archivo de la configuración parcial y el archivo que contiene el diseño físico de la red y realiza la configuración de cada equipo.
2. Al terminar la configuración realiza las pruebas de conectividad necesarias para comprobar la conexión entre todos los dispositivos de la LAN y la conexión con el exterior.

**Parte 1. Configura la Laptop1**

1. Configura la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada (default Gateway) de la Laptop1.

**Parte 2. Configura las interfaces seriales**

1. Configura las interface serial del router **RA**.
2. Configura las interfaces seriales del router **RFrontera**.

**NOTA:** Como podrás observar la interfaz **s0/0/1** es **DCE** por lo que se debe configurar la velocidad del enlace en **128000**.

**Parte 3. Probar y verificar la conectividad**

1. Probar conectividad de los hosts hacia su puerta de enlace predeterminada.
2. Probar conectividad entre la PC0 y la Laptop0
3. Probar conectividad entre la PC0 y la Laptop1. Revisar tabla de ruteo en el router RA.

**Parte 4. Configura las rutas estáticas en el router RF**

1. Establecer una ruta estática hacia la **subred azul**.
2. Establecer una ruta estática hacia la **subred verde**.

NOTA: Pueden ser rutas estáticas directamente conectadas, recursivas o completamente conectadas (full-connected).

**Parte 5. Configura las rutas estáticas en el router RA**

1. Establecer una ruta estática hacia la **subred amarilla**.
2. Establecer una ruta estática hacia la **subred azul**.
3. Establecer ruta estática hacia la subred entre el router RF y MyISP

NOTA: Pueden ser rutas estáticas directamente conectadas, recursivas o completamente conectadas (full-connected).

**Parte 6. Configura el router ISP**

1. Configura una ruta estática hacia la **subred amarilla.**
2. Configura una ruta estática hacia la **subred verde.**

NOTA: Pueden ser rutas estáticas directamente conectadas, recursivas o completamente conectadas (full-connected).

**Revisar tablas de ruteo y conectividad.**