Instituto Tecnoló



**Actividad 3: Rutas estáticas y por default**

.

Configura las siguientes rutas estáticas y por default:

#### **NOTA:** La topología de la red y las direcciones IP están representadas en la siguiente gráfica:

A diagram of a computer network

Description automatically generated

**1. Configura la rutas estática y por default en el ruteador RF**

1. Establecer una ruta estática directamente conectada hacia la **subred azul**.
2. Establecer una ruta por default hacia el **ISP**.

**2. Configura las rutas estáticas en el ruteador R1**

1. Establecer una ruta estática directamente conectada hacia la **subred naranja**.
2. Establecer una ruta estática del next-hop o recursiva hacia la **subred verde**.

**3. Configura el ruteador ISP**

1. Configura una ruta estática directamente conectada hacia la **subred azul.**
2. Configura una ruta estática del next-hop o recursiva hacia la **subred naranja.**