Configura las siguientes rutas estáticas y por default:

**NOTA: La topología de la red y las direcciones IP están representadas en la siguiente gráfica:**

**Configura la rutas estática y por default en el ruteador RF**

* Establecer una ruta estática directamente conectada hacia la **subred azul**. ip route 192.16.15.0 255.255.255.240 s0/1/0[a]
* Establecer una ruta por default hacia el **ISP**.  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0 [b] ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226

**Configura las rutas estáticas en el ruteador R1**

* Establecer una ruta estática directamente conectada hacia la **subred naranja**. [c] ip route 200.1.2.0 255.255.255.128 s0/0/0
* Establecer una ruta estática del next-hop o recursiva hacia la **subred verde**. [d] ip route 64.100.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2

**Configura el ruteador ISP**

* Configura una ruta estática directamente conectada hacia la **subred azul. [e]  ip route 192.16.15.0 255.255.255.240 s0/1/0**
* Configura una ruta estática del next-hop o recursiva hacia la **subred naranja. [f]  ip route 200.1.2.0 255.255.255.128 209.165.200.225**