**Router A**

**access-list 10 deny 132.254.89.0 0.0.0.127**

**access-list 10 permit any**

**access-list 20 deny 132.254.89.232 0.0.0.7**

**access-list 20 deny 132.254.89.0 0.0.0.127**

**access-list 20 permit any**

**access-list 30 deny host 132.254.89.120**

**access-list 30 permit any**

**access-list 40 deny 132.254.89.0 0.0.0.127**

**access-list 40 permit any**

**Router B**

**access-list 40 deny 132.254.89.0 0.0.0.127**

**access-list 40 permit any**

**access-list 140 deny ip 132.254.89.0 0.0.0.127 132.254.89.192 0.0.0.31**

**access-list 140 deny ip 132.254.89.0 0.0.0.127 132.254.89.232 0.0.0.7**

**access-list 140 permit ip any any**