**Lista de acceso estándar**

**Router A**

**access-list 1 deny 132.254.89.0 0.0.0.127**

**access-list 1 permit any**

**access-list 2 remark Impedir trafico de Profesores y Alumnos a Directivos**

**access-list 2 deny 132.254.89.0 0.0.0.127**

**access-list 2 deny 132.254.89.232 0.0.0.7**

**access-list 2 permit any**

**access-list 3 remark visitante 01 no acceso a servidores**

**access-list 3 deny host 132.254.89.120**

**access-list 3 permit any**

**access-list 4 remark Impedir de Alumnos a Directivos y Profesores**

**access-list 4 deny 132.254.89.0 0.0.0.127**

**access-list 4 permit any**

**Router B**

**access-list 4 remark Impedir de Alumnos a Directivos y Profesores**

**access-list 4 deny 132.254.89.0 0.0.0.127**

**access-list 4 permit any**

**Lista de acceso extendida**

**Router B**

**access-list 100 remark Impedir de Alumnos a Directivos y Profesores**

**access-list 100 deny ip 132.254.89.0 0.0.0.127 132.254.89.232 0.0.0.7**

**access-list 100 deny ip 132.254.89.0 0.0.0.127 132.254.89.192 0.0.0.31**

**access-list 100 permit ip any any**

**access-list 120 remark Impedir de Profesores a servidor Directivos**

**access-list 120 deny ip 132.254.89.232 0.0.0.7 host 132.254.89.221**

**access-list 120 permit ip any any**

**access-list 130 remark Impedir Alumnos a servidor Profesores por WEB / FTP**

**access-list 130 deny tcp 132.254.89.0 0.0.0.127 host 132.254.89.238 eq www**

**access-list 130 deny tcp 132.254.89.0 0.0.0.127 host 132.254.89.238 eq 443**

**access-list 130 deny tcp 132.254.89.0 0.0.0.127 host 132.254.89.238 eq 20**

**access-list 130 deny tcp 132.254.89.0 0.0.0.127 host 132.254.89.238 eq ftp**

**access-list 130 permit ip any any**

**access-list 140 remark Impedir todo el trafico al servidor LOL via WEB**

**access-list 140 deny tcp any host 111.65.32.1 eq www**

**access-list 140 deny tcp any host 111.65.32.1 eq 443**

**access-list 140 permit ip any any**